Koneksi Android melalui *Bluetooth*

Data Ditampilkan ke layer android

**End**

No

Yes

Apakah LoRa shiled Rx Menerima data ?

**Start**

Sensor-Aktuator aktif dan memberi trigger

Respon Mappi32

ESP32 menyimpan dan memproses data

LoRa shiled Tx mengirim data